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采购项目编号：GUCM-2026-XJ-006Lwj
采购项目名称：广西中医药大学仙葫校区体育场看台钢结构及昆弟长廊铁丝网修缮项目
	项号
	采购项目名称
	控制价下浮百分比（%）
	备注（如有其他内容）

	1
	广西中医药大学仙葫校区体育场看台钢结构及昆弟长廊铁丝网修缮项目
	
	


备注：若未按下浮百分比报价的视为无效报价。供应商最终报价低于本项目控制价的65%的（最终报价＜项目控制价×65%），视作异常低价响应，作无效响应处理。        

供应商名称（盖章）：________________________
法定代表人或委托代理人（签字）：________________
联系人及电话：________________________
报价日期：______年____月____日


附件2 法定代表人授权委托书

致：广西中医药大学
本人__________（姓名），身份证号码：                ，系（供应商名称：                        ）法定代表人。现授权委托__________（姓名），身份证号码：________________________，为我公司代理人，以本公司名义参加广西中医药大学《                           》（编号：GUCM-2026-XJ-006Lwj）的报价、签署、答疑、合同签订、履约及服务等全部事宜。
代理人在本项目全过程中所签署的一切文件及处理的相关事务，我公司均予以承认，并承担全部法律责任。委托期限：自签字之日起至本项目履约完毕止。代理人无转委托权。
委托代理人（签字）：__________
法定代表人（签字）：__________
供应商（加盖公章）：__________
日期：______年____月____日
附：法定代表人(负责人)身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件


附件3 采购需求

一、项目概况
项目名称：广西中医药大学仙葫校区体育场看台钢结构及昆弟长廊铁丝网修缮项目（项目编号：GUCM-2026-XJ-006Lwj）
采购内容：本工程为对广西中医药大学仙葫校区体育场看台钢结构及昆弟长廊铁丝网进行提升改造，主要对钢结构表面实施抛丸防锈处理，并依次涂刷环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍；面漆采用醇酸磁漆，涂刷两遍；同时补做一块因损毁缺漏的膜结构屋面。对昆弟长廊的铁丝网进行修缮。具体详见工程量清单。
二、▲实质性技术参数要求（▲的参数要求必须满足）
	一、▲技术要求

	序号
	采购内容
	技术参数

	1
	广西中医药大学仙葫校区体育场看台钢结构及昆弟长廊铁丝网修缮项目
	1.技术标准和要求：符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文，以及施工图纸、工程量清单载明的相关规范标准。
2. 质量标准：符合设计要求及国家、广西地方施工验收规范合格标准。
3. 验收标准、规范：执行国家、广西相关法律法规及工程验收合格标准。
4. 适用规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》以及合同签订时现行国家法律、行政法规、工程所在地政府规章。
5. 适用计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、广西配套实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB/T 50854～50862-2024）广西实施细则、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、2024 广西建筑装饰 / 拆除消耗量定额、桂建标系列造价文件；材料价格参照《南宁市建设工程造价信息 2026 年第 3 期》，无信息价材料参照市场价除税后计价。
6. 工期硬性要求：本项目全部施工内容完成并达到竣工验收标准，竣工日期不晚于 2026 年 8 月 30 日，所有施工工序、收尾工作均以此节点为底线，工期自动适配调整，不得逾期。


	二、▲商务需求

	施工地点
	南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学仙葫校区

	质保期
	保修期自本合同项下全部工程竣工验收合格之日起计算：（1）外墙防渗漏、涂料饰面防渗漏质保 5 年；（2）脚手架、拆除、垃圾清运等配套工程质保 2 年；施工图纸及工程量清单涉及其他工程质保 2 年。

	付款方式
	（1）签订合同后成交供应商向采购人提供合格的请款材料之日起十个工作日内支付暂定合同总价的10%作为预付款。
（2）工程竣工验收合格后成交供应商向采购人提供合格的请款材料之日起十个工作日内采购人支付至暂定合同价款的60%（含预付款）。
（3）成交供应商提供完整的竣工资料并结清水电费（相关证明材料由成交供应商提供并经采购人签字确认），工程竣工验收结算经采购人审定后十个工作日内支付至结算金额的97%。
（4）经采购人审定后工程结算金额的3%作为工程质量保证金，质量保证金由采购人在应付款中扣除，在工程竣工验收合格两年后14天内将保证金（不计利息）余额退回成交供应商。

	报价方式
	按控制价下浮百分比进行报价。供应商最终报价低于本项目控制价的65%的（最终报价＜项目控制价×65%），视作异常低价响应，作无效响应处理。

	供应商资质人员硬性要求（实质性）
	具备有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级（含）以上资质，持有有效的建设行政主管部门核发的安全生产许可证。
人员要求：（1）拟选派的项目经理需具备建筑工程专业二级及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B类)，且具有同类项目从业经历。（2）拟派的专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。

	售后服务要求

	1、质量保修义务：
成交供应商应当在接到采购人报修通知之日起24小时内赶赴现场进行维修，24小时内排除故障；发生紧急抢修事故的，成交供应商应在接到事故通知后2小时内到达事故现场抢修。
2、保修期内，因工程缺陷、损坏或成交供应商未按约定履行保修义务造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，成交供应商应承担赔偿责任。若采购人因此被追责、索赔的，采购人有权向成交供应商追偿包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、财产保全保函、差旅费、公证费等全部费用。

	验收要求
	国家、地方相关法律和规范规定的合格验收标准。




